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Veiligheidsinformatieblad
volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878
Datum van uitgave: 21/12/2017 Datum herziening: 08/12/2023 Vervangt versie van: 06/11/2023 Versie: 1.5RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1. Productidentificatie




	Productvorm
	:
	Mengsel

	Productnaam
	:
	WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA

	Productcode
	:
	65622

	Producttype
	:
	WOLF

	Productgroep
	:
	Mengsel


1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

	Hoofdgebruikscategorie
	:
	Industrieel gebruik,Professioneel gebruik,Gebruik door consument

	Spec. industrieel/professioneel gebruik
	:
	Geen wijdverbreid gebruik
Gebruikt in gesloten systemen

	Functie of gebruikscategorie
	:
	Smeermiddelen en additieven


1.2.2. Ontraden gebruik
Geen aanvullende informatie beschikbaar
1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

WOLF OIL CORPORATION N.V.
Georges Gilliotstraat, 52 2620 Hemiksem – Antwerpen België
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99
msds@wolfoil.com - https://www.wolflubes.com/



	



   Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren
2.1. Indeling van de stof of het mengsel

Niet ingedeeld
Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten
Geen aanvullende informatie beschikbaar
2.2. Etiketteringselementen

Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

	EUH zinnen
	:
	EUH208 - Bevat C14-16-18 alkylfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
EUH210 - Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.


2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen ≥ 0.1% beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.
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RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.1. Stoffen

Niet van toepassing
3.2. Mengsels


	Opmerkingen
	:
	De minerale oliën in dit product bevatten < 3% DMSO extract (IP 346)



	Naam
	Productidentificatie
	%
	Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat
	CAS-Nr: 125643-61-0
EG-Nr: 406-040-9
EU Catalogus nr: 607-530-00-7
REACH-nr: 01-0000015551-
76
	1 – 3.99
	Aquatic Chronic 4, H413

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)
	CAS-Nr: 93819-94-4
EG-Nr: 298-577-9
REACH-nr: 01-2119543726-
33
	1 – 1.99
	Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318
Aquatic Chronic 2, H411

	C14-16-18 alkylfenol
	CAS-Nr: 1190625-94-5
EG-Nr: 931-468-2
REACH-nr: 01-2119498288-
19
	0.1 – 0.24
	Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373



	Specifieke concentratiegrenzen:

	Naam
	Productidentificatie
	Specifieke concentratiegrenzen (%)

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate)
	CAS-Nr: 93819-94-4
EG-Nr: 298-577-9
REACH-nr: 01-2119543726-
33
	(6.25 ≤ C < 100) Skin Irrit. 2, H315
(10 ≤ C < 12.5) Eye Irrit. 2, H319
(12.5 ≤ C < 100) Eye Dam. 1, H318


Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16
RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen
4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen



	EHBO na inademing
	:
	Eerstehulpmaatregelen niet nodig.

	EHBO na contact met de huid
	:
	Huid wassen met zachte zeep en water.

	EHBO na contact met de ogen
	:
	Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten.

	EHBO na opname door de mond
	:
	Niet laten braken. De mond spoelen. Onmiddellijk een arts raadplegen.


4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten


	Symptomen/effecten na inademing
	:
	Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te
brengen voor de ademhaling.

	Symptomen/effecten na contact met de huid
	:
	Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico voor de huid met
zich mee te brengen.

	Symptomen/effecten na contact met de ogen
	:
	Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te
houden.

	Symptomen/effecten na opname door de mond
	:
	Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico op inslikken met
zich mee te brengen.


4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
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RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

5.1. Blusmiddelen


	Geschikte blusmiddelen
	:
	Waternevel. Schuim. Poeder. Droog chemisch produkt.

	Ongeschikte blusmiddelen
	:
	Gebruik geen sterke waterstraal.


5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Geen aanvullende informatie beschikbaar
5.3. Advies voor brandweerlieden


	Voorzorgsmaatregelen tegen brand
	:
	Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.

	Blusinstructies
	:
	Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.

	Bescherming tijdens brandbestrijding
	:
	Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief
ademhalingsbescherming.


RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures


6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

	Beschermingsmiddelen
	:
	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.


6.1.2. Voor de hulpdiensten

	Beschermingsmiddelen
	:
	Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding.


6.2. Milieuvoorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.
6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal


	Voor insluiting
	:
	Grote gemorste hoeveelheden indammen en opnemen door te mengen met inerte korrelige
vaste stoffen.

	Reinigingsmethodes
	:
	Detergentia. Morsvloeistof absorberen in absorptiemiddel zand, zagemeel, kiezelgoer.

	Overige informatie
	:
	Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.


6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 7: Hantering en opslag
7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel



	Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van
de stof of het mengsel
	:
	Vermijd onnodige blootstelling. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie als een
algemene ventilatie van de ruimte vereist.

	Hanteringstemperatuur
	:
	< 40 °C

	Hygiënische maatregelen
	:
	De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te
eten, drinken, roken of het werk te verlaten.


7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten


	Opslagtemperatuur
	:
	≤ 40 °C

	Opslagplaats
	:
	Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.


7.3. Specifiek eindgebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar


RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1. Controleparameters

8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.1.4. DNEL en PNEC

	Aanvullende informatie
	:
	Gebaseerd op ACGIH TLV, wordt een concentratie van 5 mg/m3 olienevel (TWA, 8-urige
werkdag) aanbevolen.


8.1.5. Control banding
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

8.2.1. Passende technische maatregelen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

	Persoonlijke beschermingsuitrusting:

	Veiligheidsbril. Handschoenen.

	Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:

	



8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.2.2. Bescherming van de huid

	Huid en lichaam bescherming:

	Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen



	Bescherming van de handen:

	Doorbraaktijd: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Nitril rubber (NBR) /


8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

	Bescherming van de ademhalingswegen:

	Geen speciale ademhalingsbescherming is aanbevolen in normale gebruiksomstandigheden, voorzien van een aangepaste ventilatie.


8.2.2.4. Thermische gevaren
Geen aanvullende informatie beschikbaar
8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen
9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen



	Fysische toestand
	:
	Vloeibaar

	Kleur
	:
	bruin.

	Voorkomen
	:
	Olieachtige vloeistof.




	Geur
	:
	Kenmerkend.

	Geurdrempelwaarde
	:
	Niet beschikbaar

	Smeltpunt
	:
	Niet beschikbaar

	Vriespunt
	:
	Niet beschikbaar

	Kookpunt
	:
	Niet beschikbaar

	Ontvlambaarheid
	:
	Niet beschikbaar

	Laagste explosiegrenswaarde
	:
	Niet beschikbaar

	Bovenste explosiegrenswaarde
	:
	Niet beschikbaar

	Vlampunt
	:
	> 200 °C @ ASTM D92

	Zelfontbrandingstemperatuur
	:
	Niet beschikbaar

	Ontledingstemperatuur
	:
	Niet beschikbaar

	pH
	:
	Niet beschikbaar

	Viscositeit, kinematisch
	:
	71 mm²/s @ 40°C

	Oplosbaarheid
	:
	Dit product is slecht oplosbaar en drijft op het wateroppervlak.

	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow)
	:
	Niet beschikbaar

	Dampspanning
	:
	Niet beschikbaar

	Dampdruk bij 50°C
	:
	Niet beschikbaar

	Dichtheid
	:
	858 kg/m³ @15°C

	Relatieve dichtheid
	:
	Niet beschikbaar

	Relatieve dampdichtheid bij 20°C
	:
	Niet beschikbaar

	Deeltjeskenmerken
	:
	Niet van toepassing


9.2. Overige informatie

9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen
Geen aanvullende informatie beschikbaar
9.2.2. Andere veiligheidskenmerken
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit
10.1. Reactiviteit


Geen in normale omstandigheden.
10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.
10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale omstandigheden.
10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen gegevens beschikbaar.
10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Sterk oxiderende middelen. zuren. Basen.
10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.
RUBRIEK 11: Toxicologische informatie
11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008



	Acute toxiciteit (oraal)
	:
	Niet ingedeeld

	Acute toxiciteit (dermaal)
	:
	Niet ingedeeld

	Acute toxiciteit (inhalatie)
	:
	Niet ingedeeld
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	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	LD50 oraal rat
	> 2000 mg/kg OECD 401

	LD50 dermaal rat
	> 2000 mg/kg OECD 402

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	LD50 oraal rat
	2600 mg/kg 67/548/EEG annex V

	LD50 dermaal konijn
	> 3160 mg/kg OECD 402

	LC50 Inhalatie - Rat
	> 2 mg/l @1h - OECD 403 - read across


Huidcorrosie/-irritatie	: Niet ingedeeld
Ernstig oogletsel/oogirritatie	: Niet ingedeeld Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid	: Niet ingedeeld
	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	Aanvullende informatie
	Veroorzaakt geen overgevoeligheid van de huid bij de cavia


Mutageniteit in geslachtscellen	: Niet ingedeeld
Carcinogeniteit	: Niet ingedeeld
Giftigheid voor de voortplanting	: Niet ingedeeld
	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	NOAEL (dieren/mannelijk, F0/P)
	160 mg/kg OECD 422

	NOAEL (dieren/vrouwelijk, F0/P)
	160 mg/kg OECD 422


STOT bij eenmalige blootstelling	: Niet ingedeeld
STOT bij herhaalde blootstelling	: Niet ingedeeld

	C14-16-18 alkylfenol (1190625-94-5)

	STOT bij herhaalde blootstelling
	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.


Gevaar bij inademing	: Niet ingedeeld

	WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA

	Viscositeit, kinematisch
	71 mm²/s @ 40°C


11.2. Informatie over andere gevaren	
Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1. Toxiciteit	





Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn
Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn

: Niet ingedeeld

: Niet ingedeeld

	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	LC50 - Vissen [1]
	> 74 mg/l OECD 203, Danio rerio

	EC50 - Schaaldieren [1]
	> 100 mg/l OECD 202, Daphnia magna

	EC50 72h - Algen [1]
	> 3 mg/l OECD 201, Desmodesmus subspicatus

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	LC50 - Vissen [1]
	4.5 mg/l OECD 203, Oncorhynchys mykiss

	EC50 - Schaaldieren [1]
	5.4 mg/l OECD 202, Daphnia magna




	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	EC50 72h - Algen [1]
	2.1 mg/l OECD 201, Selenastrum capricornutum


12.2. Persistentie en afbreekbaarheid


	WOLF OFFICIALTECH 5W30 UHPD EXTRA

	Persistentie en afbreekbaarheid
	Niet oplosbaar in water, dus zeer beperkt biologisch afbreekbaar.

	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	Persistentie en afbreekbaarheid
	Het product is niet biologisch afbreekbaar.

	Biodegradatie
	2 – 4 % OECD 301B

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	Biodegradatie
	1.5 % @28d, 10 mg/L, OECD 301B


12.3. Bioaccumulatie


	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	Bioconcentratiefactor (BCF REACH)
	260 @35d, OECD 305

	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
	9.2

	Bioaccumulatie
	Mogelijkheid tot bioaccumulatie.

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow)
	0.9 @23°C


12.4. Mobiliteit in de bodem


	Een mengsel van isomeren van: C7-9-alkyl-3-(3,5-di-trans-butyl-4-hydroxyfenyl)propionaat (125643-61-0)

	Ecologie - bodem
	Adsorbeert aan de bodem.

	Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) (93819-94-4)

	Ecologie - bodem
	Adsorbeert aan grond na emissie.


12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar
12.7. Andere schadelijke effecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar
RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering
13.1. Afvalverwerkingsmethoden



	Aanvullende informatie
	:
	Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.


RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID


14.1. VN-nummer of ID-nummer


	UN-nr (ADR)
	:
	Niet van toepassing

	VN-nr (IMDG)
	:
	Niet van toepassing

	UN-nr (IATA)
	:
	Niet van toepassing

	VN-nr (ADN)
	:
	Niet van toepassing

	VN-nr (RID)
	:
	Niet van toepassing


14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN


	Officiële vervoersnaam (ADR)
	:
	Niet van toepassing

	Officiële vervoersnaam (IMDG)
	:
	Niet van toepassing

	Officiële vervoersnaam (IATA)
	:
	Niet van toepassing

	Officiële vervoersnaam (ADN)
	:
	Niet van toepassing

	Officiële vervoersnaam (RID)
	:
	Niet van toepassing


14.3. Transportgevarenklasse(n)

ADR
Transportgevarenklasse(n) (ADR)	: Niet van toepassing

IMDG
Transportgevarenklasse(n) (IMDG)	: Niet van toepassing

IATA
Transportgevarenklasse(n) (IATA)	: Niet van toepassing

ADN
Transportgevarenklasse(n) (ADN)	: Niet van toepassing

RID
Transportgevarenklasse(n) (RID)	: Niet van toepassing
14.4. Verpakkingsgroep


	Verpakkingsgroep (ADR)
	:
	Niet van toepassing

	Verpakkingsgroep (IMDG)
	:
	Niet van toepassing

	Verpakkingsgroep (IATA)
	:
	Niet van toepassing

	Verpakkingsgroep (ADN)
	:
	Niet van toepassing

	Verpakkingsgroep (RID)
	:
	Niet van toepassing


14.5. Milieugevaren


	Overige informatie
	:
	Geen aanvullende informatie beschikbaar


14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker


	Wegtransport

	Niet van toepassing



	Transport op open zee

	Niet van toepassing



	Luchttransport

	Niet van toepassing



	Transport op binnenlandse wateren

	Niet van toepassing



	Spoorwegvervoer

	Niet van toepassing


14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing


RUBRIEK 15: Regelgeving

15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

15.1.1. EU-voorschriften
REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)
REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)
REACH kandidaatlijst (SVHC)
Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst
PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)
Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)
POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)
Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)
Ozon-verordening (1005/2009)
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)
Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)
Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)
Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)
Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)
15.1.2. Nationale voorschriften

Duitsland
Waterbedreigingsklasse (WGK)	: WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1). Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)	: Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)
Nederland
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen	: Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) is aanwezig SZW-lijst van mutagene stoffen	: Zinc bis[O-(-6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)]bis(dithiophosphate) is aanwezig SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding  : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid

: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling	: Geen van de bestanddelen zijn aanwezig
Denemarken
Deense nationale voorschriften	: Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in
contact te komen
15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd
RUBRIEK 16: Overige informatie


	Vermelding van wijzigingen

	Rubriek
	Gewijzigd item
	Wijziging
	Opmerkingen

	
	Datum herziening
	Gewijzigd
	

	
	Vervangt
	Gewijzigd
	




	Afkortingen en acroniemen:

	
	ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists

	
	TWA: Time Weighted Average

	
	TLV: Threshold Limit Value

	
	ASTM: American Society for Testing and Materials

	
	ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route

	
	RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail

	
	ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin

	
	IMDG: International Maritime Dangerous Goods

	
	ICAO: International Civil Aviation Organization

	
	IATA: International Air Transport Association

	
	STEL: Short Term Exposure Limit

	
	LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects

	
	ATE: acute toxicity estimate

	
	LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects

	
	EC50: concentration producing 50% effect



	Overige informatie
	:
	De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de
informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.



	Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

	Aquatic Chronic 2
	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2

	Aquatic Chronic 4
	Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 4

	EUH208
	Bevat C14-16-18 alkylfenol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

	EUH210
	Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

	Eye Dam. 1
	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 1

	Eye Irrit. 2
	Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2

	H315
	Veroorzaakt huidirritatie.

	H317
	Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

	H318
	Veroorzaakt ernstig oogletsel.

	H319
	Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

	H373
	Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

	H411
	Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

	H413
	Kan langdurige schadelijke gevolgen voor in het water levende organismen hebben.




	Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

	Skin Irrit. 2
	Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2

	Skin Sens. 1
	Huidsensibilisatie, Categorie 1

	STOT RE 2
	Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2


Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU
Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus net worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product
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